format:
    tu56

inputs:
    src/vtedit/TECO.IN
    src/vtedit/VTEDIT.DC
    src/vtedit/VTEDIT.TE

outputs:
    DSK:<DTA1:TECO.IN
    DSK:<DTA1:VTEDIT.DC
    DSK:<DTA1:VTEDIT.TE

build:
    # Force creation of a new .tu56 image every time.
    rm -f bin/vtedit.tu56
    bin/os8-cp -dt1 bin/vtedit.tu56 -a src/vtedit/VTEDIT.* DTA1:
    bin/os8-cp -dt1 bin/vtedit.tu56 -a src/vtedit/TECO.IN DTA1:
