/
/ VERSION 5A 4-26-77 MH
/
	SECT	#EXPDR
	DPCHK
	BASE	0
	EXTERN	DEXP3
	JA	.
	FSTA	EXPON,0		/EXPONENT
	FCLA
	FSTA	EXPON+3		/MUST BE 6 WDS
	STARTE
	FLDA	0		/BASE
	FSTA	BASE,0
	JSR	DEXP3		/EXP3(BASE,EXPON)
	JA	.+6
	JA	BASE
	JA	EXPON
	JA	#EXPDR
BASE,	F	0.0
	F 0.0
EXPON,	F	0.0
	F 0.0
	END
